青岛啤酒（鞍山）有限公司 100 万千升/年啤酒数智化生产基地（一期）项目二标段材料采购

招

标

文

件

招 标 人：济南建设设备安装有限责任公司

 日期：2026年7月

第一章   投标须知前附表

	序号
	项目
	内容说明

	1
	工程综合说明


	招 标 人：济南建设设备安装有限责任公司

工程名称：青岛啤酒（鞍山）有限公司 100 万千升/年啤酒数智化生产基地（一期）项目二标段
项目编号：JNAZ-GCGL-CL-26007
工程地点：辽宁省鞍山市台安县高新农业园
招标内容：彩钢板采购。


	2
	合同名称
	青岛啤酒（鞍山）有限公司 100 万千升/年啤酒数智化生产基地（一期）项目二标段施工材料采购合同

	3
	投标

有效期
	 60 日历天

	4
	投标文件份数
	一正一副

	5
	投标保证金/履约

保证金
	人民币：   /   元，



	6
	招标文件发放
	发放时间：2026年7月24日
发放地点：济南建设设备安装有限责任公司

	7
	投标人提出答疑截止时间
	时间：2026 年 7月 30 日   17 时前

形式：以书面或电子邮件形式送达招标人

邮箱：xiangmuguanli10@163.com
答疑会：不集中组织，将以电子邮件形式发各投标人

	8
	投标截止时间
	投标截止时间： 2026年 7月 31日 9时 

地点：济南建设设备安装有限责任公司招标办公室

	9
	评标办法
	最低评标价法（经评审最低评标价法）

	10
	报价次数
	一轮报价

	11
	工程合同价款
	可调综合单价合同。各种规格报价均应包括产品、包装、运输、保险、装卸、税费（税率为13%）、利润等费用，进口部分还要包括关税、商检、手续费、运费等全部费用，并注明生产厂家及产地。 

	12
	付款

方式
	签订合同后根据施工需求分批供货，每批货到工地验收合格并开具本批货物的全额增值税专用发票后支付本批货款的85%，检测合格后付至本批货款的95%，预留5%质保金，质保期满两年后无息退回。

	13
	报价

方式
	1、后附报价明细表,投标单位必须按报价明细表格式按规格型号分别进行单项报价
2、各种规格报价均应包括且不限于产品、包装、运输、保险、装卸、税费（税率为13%）、利润等的所有费用。

	14
	交货

要求
	1.交货方法：供方负责送货，随货同行送货数量、清单、产品出厂合格证、质检报告。

2.运输方式：供方负责，运输费用供方承担，但供方必须合理安排，不得耽误需方使用。

3.到货地点：需方工地现场。

4.现场卸货由供方负责。

5.需方应于实际供货前10日向供方下达书面供货通知。供方按照需方向其下达的书面供货通知中要求的品名、数量及供货时间供货，不得拖延。

6.供方发货前应提前2天通知招标人并得到确认后如期发货，如招标人采购计划调整，招标人应提前5天通知中标方变更交货期。


第二章  招标说明

一、工程名称、工程地点、招标内容详见前附表。

二、材料规格、品名及数量

见附表一

三、技术要求

（一）技术标准

1、所有产品均须符合GB/T12706-2008及GB/T5023-2008标准及质量要求，且须通过国家CCC认证；

2、采用优质原材料制造，保证品质；

（二）质量保证

中标方应建立和贯彻规定了质量体系，并把ISO9000质量保证体系作为保证产品符合技术要求的一种手段。

中标方应把自己的质量保证体系贯彻在如下过程中：设计过程、文件控制过程、原材料采购控制、生产过程控制、产品检验，中标方应向招标方提供现行、有效、成文的质量体系文件。

（三）质保期

1、要求材料质保期为两年。质保期的起始时间自项目投入使用之日起开始算起。

2、质保期内中标方的质保责任

在上述规定的质保期内，因材料本身质量问题所引发的任何故障、缺陷等问题，中标方应负责免费更换，并承担违约以及因此所造成的损失等一切责任。更换的材料质保期应从更换之日起重新计算。

（4） 试验、检验与验收

1、招标方认为某项试验的条件、内容、程序、测量、记录等任意一项不符合相关要求，有权拒绝接收试验报告并要求重做该项试验。

2、招标方有权派人员到中标方的工厂、试验场地及试验室对所购产品生产过程进行抽查。

3、材料进场须附带合格证、出厂证明和使用说明书，进场后由招标方、监理单位、施工方三方验收合格后送有关行政主管部门验收，验收合格后使用，不合格产品由中标方负责撤出工地并承担相应的违约责任。 
四、材料清单
	


	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	预估数量
	单价（含税）
	合计（含税）

	1
	R-5压型金属屋面二（无内衬板/三级防水）
	1、屋面外板:角驰 YX76-380-760 彩钢瓦，直立锁缝，暗扣型；0.6 厚镀铝锌板，颜色：本色板 , 双面镀铝锌含量≥200g/m2，屈服强度 G300，订货后材料封样及合同要求对鞍山项目承诺 30 年质保；建议选择淀川品牌；

2、75*2mm厚环保玻璃棉,容重16kg/m3,无甲醛无丙烯酸,里外憎水率≥98%,连续压缩回弹率≥95%.长效阻燃铝箔玻纤布贴面和棉整体达到防火等级A2级;错缝铺设,防冷桥节点二次深化，保温贴面或隔气层下方设置Φ1.0不锈钢丝网。
	m²
	9286.8
	
	

	2
	R-5压型金属屋面二（无内衬板/无保温）
	1、屋面外板:角驰 YX76-380-760 彩钢瓦，直立锁缝，暗扣型；0.6 厚镀铝锌板，颜色：本色板 , 双面镀铝锌含量≥200g/m2，屈服强度 G300，订货后材料封样及合同要求对鞍山项目承诺 30 年质保；建议选择淀川品牌；
	m²
	1460
	
	

	3
	R-4钢雨蓬（雨棚）
	1、屋面外板:厚度0.60mm;镀铝锌钢板;AZ150镀铝锌层;基材屈服强度 345Mpa ;采用 360 °直立锁边。原色板

2、檩条(详结构图纸)

3、0.5厚内层压型镀铝锌钢板,双面镀铝锌含量150g/m2，外覆PE涂层。
	m²
	13.8
	
	

	4
	W-5墙面单层灰色压型钢板
	1、面板:950 型彩钢板，型号 YX35-190-950（原板宽度 1.2 米）或 760 型彩钢板，型号YX35-190-760（原板宽度 1 米）；0.6 厚镀铝锌彩钢板，双面镀铝锌含量≥

150g/m2，外覆 HDPE（高耐候）涂层，漆膜厚度 25/12.5um，屈服强度 G300；

建议选用淀川品牌，颜色：深灰色为 DYMSB；

2、墙面檩条(详结构图纸)
	m²
	100
	
	

	5
	W-5墙面单层银白色彩钢板
	1、面板:950 型彩钢板，型号 YX35-190-950（原板宽度 1.2 米）或 760 型彩钢板，型号YX35-190-760（原板宽度 1 米）；0.6 厚镀铝锌彩钢板，双面镀铝锌含量≥

150g/m2，外覆 HDPE（高耐候）涂层，漆膜厚度 25/12.5um，屈服强度 G300；

建议选用淀川品牌，颜色：图纸中银色为 DYMQB；

2、墙面檩条(详结构图纸)
	m²
	606
	
	

	6
	W-3墙面双层灰色压型钢板
	1、面板:950 型彩钢板，型号 YX35-190-950（原板宽度 1.2 米）或 760 型彩钢板，型号YX35-190-760（原板宽度 1 米）；0.6 厚镀铝锌彩钢板，双面镀铝锌含量≥

150g/m2，外覆 HDPE（高耐候）涂层，漆膜厚度 25/12.5um，屈服强度 G300；

建议选用淀川品牌，颜色：深灰色为 DYMSB；

2、75*2mm厚环保玻璃棉容重16kg/m3,无甲醛无丙烯酸,单面覆耐水阻燃型贴面;复合后整体燃烧性能达到A2级。错缝铺设,防冷桥节点二次深化

3、墙面檩条(详结构图纸)

4、900 型彩钢板，型号 YX15-225-900，0.5 厚镀铝锌彩色钢板 ，双面镀铝锌含

量≥150g/m2，外覆 PE（聚酯）涂层；建议选用鞍钢品牌，色号：天山白 AW829；
	m²
	450
	
	

	7
	W-3墙面双层银白色彩钢板
	1、面板:950 型彩钢板，型号 YX35-190-950（原板宽度 1.2 米）或 760 型彩钢板，型号YX35-190-760（原板宽度 1 米）；0.6 厚镀铝锌彩钢板，双面镀铝锌含量≥

150g/m2，外覆 HDPE（高耐候）涂层，漆膜厚度 25/12.5um，屈服强度 G300；

建议选用淀川品牌，颜色：图纸中银色为 DYMQB；

2、75*2mm厚环保玻璃棉容重16kg/m3,无甲醛无丙烯酸,单面覆耐水阻燃型贴面;复合后整体燃烧性能达到A2级。错缝铺设,防冷桥节点二次深化

3、墙面檩条(详结构图纸)

4、900 型彩钢板，型号 YX15-225-900，0.5 厚镀铝锌彩色钢板 ，双面镀铝锌含

量≥150g/m2，外覆 PE（聚酯）涂层；建议选用鞍钢品牌，色号：天山白 AW829；
	m²
	2719.95
	
	

	8
	W-4墙面单层灰色压型钢板(带单层保温)
	1、面板:950 型彩钢板，型号 YX35-190-950（原板宽度 1.2 米）或 760 型彩钢板，型号YX35-190-760（原板宽度 1 米）；0.6 厚镀铝锌彩钢板，双面镀铝锌含量≥

150g/m2，外覆 HDPE（高耐候）涂层，漆膜厚度 25/12.5um，屈服强度 G300；

建议选用淀川品牌，颜色：深灰色为 DYMSB；

2、60mm厚环保玻璃棉容重16kg/m3,无甲醛无丙烯酸,单面覆耐水阻燃型贴面;复合后整体燃烧性能达到A2级。
	m²
	57.7
	
	

	9
	W-4墙面单层银白色彩钢板(带单层保温)
	1、面板:950 型彩钢板，型号 YX35-190-950（原板宽度 1.2 米）或 760 型彩钢板，型号YX35-190-760（原板宽度 1 米）；0.6 厚镀铝锌彩钢板，双面镀铝锌含量≥

150g/m2，外覆 HDPE（高耐候）涂层，漆膜厚度 25/12.5um，屈服强度 G300；

建议选用淀川品牌，颜色：图纸中银色为 DYMQB；

2、60mm厚环保玻璃棉容重16kg/m3,无甲醛无丙烯酸,单面覆耐水阻燃型贴面;复合后整体燃烧性能达到A2级。
	m²
	440.8
	
	

	10
	包边板
	
	m²
	4374.45
	
	

	11
	N-6轻质防火内墙板
	1.900 型彩钢板，型号 YX15-225-900，0.5 厚镀铝锌彩色钢板 ，双面镀铝锌含

量≥150g/m2，外覆 PE（聚酯）涂层；建议选用鞍钢品牌，色号：天山白 AW829；

2.900 型彩钢板，型号 YX15-225-900，0.5 厚镀铝锌彩色钢板 ，双面镀铝锌含

量≥150g/m2，外覆 PE（聚酯）涂层；建议选用鞍钢品牌，色号：天山白 AW829。
	m²
	1890.52
	
	

	12
	采光带
	聚碳酸酯两层空心板（未指定品牌）
	m²
	45
	
	

	13
	楼承板
	YX-75-230-690(I)-1.0,质量等级不应低于B级。压型钢板采用热镀锌钢板,基板钢材牌号 Q235 。镀锌量为275g/m²。
	m²
	1767.06
	
	


第三部分  响应文件格式
（正/副本）
响
应
文
件
项目名称：
项目编号：

供应商名称（公章）：
地    址：
电    话：
联 系 人：
日    期：
附件1、资格证明文件

（1）.营业执照副本复印件（加盖公章）

（2）.开户许可证复印件（加盖公章）

附件2
法定代表人资格证明书

供应商名称：_______________________

单位性质：____________________________

地址：________________________________

成立时间：________年_______月________日

经营期限：____________________________

姓名：________性别：________年龄：________职务：________

系_____________________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商单位全称（盖章）

_________年_______月_______日

附：法人身份证复印件粘贴

授权委托书

     本授权委托书声明：我      （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）            （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加              工程的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

    代理人无转委权，特此委托。  

代理人：          性别：        年龄：          

投 标 人（法人印章）：  

法定代表人（印章）： 

                                      年   月  日

附代理人身份证复印件粘贴处

附件3

投标报价表

	项目名称：

	含税总报价（人民币）
	小写：

	
	大写：

	送货时间
	天

	质保期
	

	质量标准
	

	付款条件
	

	其他承诺
	


投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

                         年    月    日
材料报价清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	预估数量
	单价（含税）
	合计（含税）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	


附件4
供应商根据实际情况自拟

（1） 供货方案，质量保障方案，工期保障方案，售后服务等 ；
（2） 材料材质证明文件
（3）供应商认为需要其提交的其他内容。

